ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ****Городское поселение город Серафимович****Волгоградской области** **Серафимовичский городской Совет** |

**РЕШЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_

 **О внесении изменений в решение Серафимовичского городского Совета Волгоградской области от 06.12.2017г. №76 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Серафимович Волгоградской области»**

В целях упорядочения муниципальных правовых актов и приведения их в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, Серафимовичский городской Совет городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области **РЕШИЛ:**

1. Внести в местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Серафимович Волгоградской области, утвержденные решениемСерафимовичского городского Совета Волгоградской области от 06.12.2017г. №76, (далее – Нормативы) следующие изменения:

1.1. абзац 1 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции: «Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Серафимович Волгоградской области (далее - местные нормативы градостроительного проектирования) представляют собой совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.» ;

1.2. абзац 1 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции: «- планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;»

1.3. таблицу 1.2 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1.2.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения населения муниципального образования

и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

| Область, вид, объект местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченностиобъектами местного значения | Максимально допустимый уровень территориальной Доступности объектами местного значения |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра обеспеченности | Единица измерения | Базовое предельное значение показателя «A» | Наименование параметра доступности | Единица измерения | Базовое предельное значение показателя «D» |
|  |  |  | Среднее планируемое значение | Зона средней урбанизированности территории |  |  | Зона средней урбанизированности территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Область инженерно-технического обеспечения** |
| **Объекты электроснабжения городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления | кВт ч/год на 1 чел. | -- | 1717 | Удаленность | Метров | 300 |
| **Объекты газоснабжения городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс сооружений газоснабжения  | Объем газопотребления | м3/год на 1 человека | -- | 182 | Удаленность | Метров | 300 |
| **Объекты теплоснабжения городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс сооружений теплоснабжения | Объем теплопотребления  | МДж/год на 1 человека | -- | 1786 | Удаленность | Метров | 500 |
| **Объекты водоснабжения городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления | литры в сутки на одного человека | 180 | 182 | Удаленность | Метров | 500 |
| **Объекты водоотведения городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс сооружений **водоотведения**  | Объем водоотведения | литры в сутки на одного человека | 180 | 182 | Удаленность | Метров | 500 |
| **Область автомобильные дороги и транспортное обслуживание** |
| **Объекты автомобильных дорог городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Плотность сети | км/км2 | -- | 3,54 | Удаленность  | Метров | 500 |
| **Объекты транспортного обслуживания населения городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Остановочный пункт | Количество объектов | Объект | 1 на н.п. независимо от количества жителей | -- | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| **Область физическая культура и массовый спорт** |
| **Объекты физической культуры и массового спорта городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Количество объектов | Объект | Н.п. с численностью населением менее 300 человек – не нормируется1 на каждые 1000 человек населения н. п. но не менее 1 объекта | -- | Пешеходная доступность | Метров | 500 |
| **Область культурно-просветительского назначения** |
| **Объекты библиотечного обслуживания городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступная библиотека с детским отделением  | Количество объектов | Объект | 1 на каж-дые 15150 человек населения но не ме-нее 1 объ-екта | -- | Транспортная доступность | Минут | 20 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | Объект | 1 независимо от численности населения | -- | Транспортная доступность | Минут | 20 |
| **Объекты музейного обслуживания городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей краеведческий (тематический) | Количество объектов | Объект | 1 незави-симо от количества населения |  | Транспортная доступность | Минут | 20 |
| **Объекты культурно-досугового (клубного) типа городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры (н.п. административный центр городского поселения) | Количество объектов | Объект | - | 1 на 25250 человек населения, но не менее 1 независимо от количества населения | Транспортная доступность | Минут | 20 |
| **Зрелищные организации городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Концертный творческий коллектив | Количество объектов | Объект | 1 независимо от количества населения |  | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| Кинозал | Объект (объект, оборудованный для кинопоказа) | Зал | 1 независимо от количества населения |  | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| **Область гражданская оборона и предупреждение ЧС** |
| **Объекты служб оперативного реагирования городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные, аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные формирования, иные службы | Количество объектов | Объект | 1 независимо от численности населения |  | Время прибытия первого подразделения к месту вызова | Минут | 10 |
| **Объекты пожарной охраны городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект пожарной охраны | Количество объектов | Объект | 1 независимо от численности населения | -- | Время прибытия первого подразделения к месту вызова | Минут | 10  |
| **Область местное самоуправление** |
| **Объекты обслуживания городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание органа местного самоуправления  | Количество объектов | Объект | 1 независимо от численности населения | -- | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| Специализированная служба по вопросам похоронного дела | Количество объектов | Объект | 1 независимо от численности населения |  | Транспорт-ная доступ-ность | Минут | 30 |
| Кладбище традиционного захоронения  | Площадь территории | га на 1000 человек численности населения |  | 0,28 | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| **Область благоустройство территории** |
| **Объекты общественных пространств городского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк (парк культуры и отдыха) | Объект |  |  | 1 на 26833 человек населения н.п. | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь территории | м2 на чел. | -- | 8,0 | Транспортная доступность | Минут | 30 |
| **Объекты благоустройствагородского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Детская площадка | Площадь территории | м2 на чел. | -- | 0,51 | Удаленность | Метров | 500 м (в границах квартала, микрорайона) |
| Площадка отдыха и досуга | Площадь территории | м2 на чел. | -- | 0,10 | Удаленность | Метров | 500 м (в границах квартала, микрорайона) |

1.4. абзац 4 раздела 2 изложить в новой редакции6 «В региональных нормативах градостроительного проектирования Волгоградской области утвержденных приказом комитета Архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 12 ноября 2021 г. № 179-ОД "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований Серафимовичского муниципального района, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, а также предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципальных образований Серафимовичского муниципального района, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.»

1.5. таблицу 2.1.1. подраздела 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.1.1.

Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование установления расчетных показателей с учетом социально-экономического развития по областям полномочий муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №/№ | Область, вид, объект местного значения | Правовые и технические основания установления базовых предельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| **Область инженерно-технического обеспечения** |
|  | **Объекты электроснабжения** |  |
|  | комплекс сооружений электроснабжения поселений | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). Приложение Л.Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 950 кВт ч/год на 1 чел. х КУМО, где: КУМО\* - коэффициент урбанизированности муниципального образования.Удаленность принята 300 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
|  | Объекты газоснабжения: | Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб(Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). П.3.12.Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 220м3/год на 1 чел. х КУМО, где: КУМО\* - коэффициент урбанизированности муниципального образования.Удаленность принята 300 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
|  | Объекты теплоснабжения: | Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). Приложение А.Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 1900 МДж/год на 1 чел. х КУМО, где: КУМО\* - коэффициент урбанизированности муниципального образования.Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
|  | Объекты водоснабжения: | Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 N 635/14). П.5.1.Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 180 л/сут. на 1 чел х КУМО, где: КУМО\* - коэффициент урбанизированности муниципального образования.Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
|  | Объекты водоотведения: | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1. СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения"Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 180 л/сут. на 1 чел х КУМО, где: КУМО\* - коэффициент урбанизированности муниципального образования.Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
|  | **Объекты автомобильных дорог**  |  |
|  | Улично-дорожная сеть  | Плотность сети 4,5 км/км2 принята в соответствии с п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя.Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 4,5 км/км2 х КУМО, где: КУМО\* - коэффициент урбанизированности муниципального образования.Удаленность принята в соответствии с п. 1.14 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научноисследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя |
| **Область физическая культура и массовый спорт** |
|  | **Объекты физической культуры и массового спорта**  |  |
|  | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек - не нормируется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта, принят с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция |
| **Область культурно-просветительского назначения** |
|  | **Объекты библиотечного обслуживания** |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам  | 1 точка принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры". Транспортная доступность принята 30 минут в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры". |
|  | Общедоступная библиотека с детским отделением  | 1 объект на каждые 15000 человек населения, но не менее 1 объекта, принят в соответствии с таблицей 1 Минкультуры России от 02.08.2017 №Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
|  | **Объекты культурно-досугового(клубного) типа** |  |
|  | Дом культуры | 1 объект на каждые 25000 человек населения, но не менее 1 объекта, принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"Транспортная доступность принята от 20 до 30 мин. в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
|  | **Зрелищные организации**  |  |
|  | Кинозал | 1 объект не зависимо от количества населения, в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»Транспортная доступность принята от 15 до 30 мин. в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| **Область гражданская оборона и предупреждение ЧС**  |
|  | **Объекты служб оперативного реагирования**  |  |
|  | Объект пожарной охраны | 1 объект независимо от численности населения (не нормируется на территориях где установленное время прибытия покрывается подразделениями противопожарной службы Волгоградской области) в соответствии с ч.1 «Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»Время прибытия первого подразделения к месту вызова 10 мин. для городского поселения, 20 мин. принят в соответствии с ч.1, ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| **Область местное самоуправление** |
|  | **Объекты услуг**  |  |
|  | Административное здание органа местного самоуправления  | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта. |
| **Область благоустройство территории** |
|  | **Объекты общественных пространств**  |  |
|  | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь территории 8 м2 на чел. принята в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция". Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 8 х КУМО, где: КУМО\*- коэффициент урбанизированности муниципального образованияТранспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" |
|  | **Объекты благоустройства** |  |
|  | Детская площадка | 0,5 м2 на человека площадь территории принята в соответствии с п. 4.15.2.3. проекта«Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений(включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона) |
|  | Площадка отдыха и досуга | 0,1 м2 на человека площади территории.Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона). |

1.6. абзац 2 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: «Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Серафимович Волгоградской области представляют собой совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Председатель Серафимовичского**

**городского Совета О.Ф. Гордеева**

**Глава городского поселения**

**город Серафимович Т.Н. Ильина**